\documentclass[a4paper,french,12pt]{article}

\title{Architectures et infrastructures sécurisées \\ TP2 \\ Redondance dans les réseaux LAN}
\author{Zakaria Bencheikh, Alexandre Chen, Tunui Franken, Thomas Jubault}
\date{Dernière compilation~: \today{} à \currenttime}

\usepackage{styles}
\usepackage{enumitem}

\begin{document}

\maketitle
\clearpage
\tableofcontents

\clearpage

\section{STP}

\begin{enumerate}

    \item \textbf{Reproduire cette topologie en utilisant packet tracer.}

        \includegraphics[width=\linewidth]{./img/ex1.png}

    \item \textbf{Désactiver les indicateurs lumineux des interfaces (Options > Preferences > Show Link Lights).}

    \item \textbf{Quelle commande permet d’obtenir les adresses MAC des switches~?}
        \textbf{Utilisez cette commande pour remplir les adresses MAC des switches.}

        \begin{lstlisting}[gobble=12]
            Switch#show version
        \end{lstlisting}

    \item \textbf{Quelle commande pouvons-nous utiliser pour obtenir les priorités de chaque switch~?}
        \textbf{Utilisez cette commande pour remplir les priorités des switches.}

        \begin{lstlisting}[gobble=12]
            Switch#show spanning-tree | include priority
        \end{lstlisting}

    \item \textbf{Identifier le pont racine, et le rôle de chaque interface sur chaque commutateur du réseau (racine/désigné/non-désigné).}
        \textbf{Annotez le schéma sur packet tracer.}

        \includegraphics[width=\linewidth]{./img/ex1-stp-state.png}

    \item \textbf{Comment pouvez-vous confirmer l’exactitude des vos réponses~?}
        \textbf{Expliquez et rajouter des screenshots pour illustrer votre démarche.}

        La priorité des switches est la même, donc le root bridge est le switch ayant l'adresse MAC la plus petite.
        De plus, tous les liens étant fastethernet, les priorités des liens sont définies en fonction du numéro du lien.

    \item \textbf{Existent-ils d’autres états pour les interfaces dans le protocole STP~?}
        \textbf{Expliquer brièvement.}

        Lors de l'initialisation, deux autres états existent~: \texttt{listening} et \texttt{learning}.
        Dans le mode \texttt{listening}, l'interface écoute les BPDU (Bridge Protocol Data Unit) pour s'assurer qu'il n'y a pas de boucles avant de passer à l'état \texttt{learning}.
        Dans le mode \texttt{learning}, l'interface apprend les adresses MAC de ses voisins et construit sa table de liaison, mais ne transmet pas encore de paquets.

\end{enumerate}

\section{EtherChannel}

\begin{enumerate}

    \item \textbf{Reproduire la topologie sur packet tracer.}

        \includegraphics[width=\linewidth]{./img/ex2.png}

    \item \textbf{Pourquoi l’interface Fa0/4 du switch 1 est colorée en orange~?}

        La présence de deux liens produit une boucle, donc avant la mise en place d'un EtherChannel, la boucle doit être évitée grâce à Spanning Tree.

    \item \textbf{Configurer les 4 PCs pour qu’il soient dans le même réseau.}

    \item \textbf{Testez la connectivité entre les PCs.}

        \begin{lstlisting}[gobble=12]
            C:>ping 192.168.1.4

            Pinging 192.168.1.4 with 32 bytes of data:

            Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
            Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
            Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
            Reply from 192.168.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

            Ping statistics for 192.168.1.4:
                Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
            Approximate round trip times in milli-seconds:
                Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
        \end{lstlisting}

    \item \textbf{Quelle est la vitesse de transmission de chaque interface des deux switches.}

        S'agissant d'interfaces FastEthernet, le débit maximal pour une interface est de 100Mbits/s.

    \item \textbf{Quel serait la vitesse de transmission entre les deux switches si l’Etherchannel est activée~?}

        En regroupant les deux liens, on doublerait le débit théorique, et on passerait ainsi à 200Mbits/s.

    \item \textbf{En se basant sur les slides du cours, configurer l’Etherchannel entre les deux switchs.}

        \begin{lstlisting}[gobble=12]
            Switch(conf)#interface range FastEthernet 0/1-2
            Switch(conf-if-range)# channel-group 1 mode on
        \end{lstlisting}

    \item \textbf{Testez votre configuration.}

        Les LEDs sont bien allumées~:

        \includegraphics[width=\linewidth]{./img/ex2-etherchannel.png}

        \begin{lstlisting}[gobble=12]
            Switch#show ip interface brief | include channel
            Port-channel1          unassigned      YES manual up                    up
            Switch#show interfaces etherchannel
            FastEthernet0/1:
            Port state    = 1
            Channel group    = 1         Mode = On       Gcchange = -
            Port-channel  = Po1       GC = -          Pseudo port-channel = Po1
            Port index    = 0         Load = 0x0      Protocol = -

            Age of the port in the current state:  00d:00h:11m:53s

            FastEthernet0/2:
            Port state    = 1
            Channel group    = 1         Mode = On       Gcchange = -
            Port-channel  = Po1       GC = -          Pseudo port-channel = Po1
            Port index    = 0         Load = 0x0      Protocol = -

            Age of the port in the current state:  00d:00h:11m:53s

            ----
            Port-channel1:Port-channel1
            Age of the Port-channel   = 00d:00h:11m:53s
            Logical slot/port   = 2/1             Number of ports = 2
            GC                  = 0x00000000      HotStandBy port = null
            Port state          =
            Protocol            =   3
            Port Security       = Disabled

            Ports in the Port-channel:

            Index   Load   Port     EC state        No of bits
            ------+------+------+------------------+-----------
              0     00     Fa0/1    On                 0
              0     00     Fa0/2    On                 0
            Time since last port bundled:    00d:00h:11m:53s    Fa0/2
        \end{lstlisting}

\end{enumerate}

\end{document}
